RED DE

COMPUTADORAS

Comparten:

 Información

Recursos

Servicios.



Existen:

* Red de área local: en un mismo edificio.
* Red de área metropolitana: unión de varias redes locales. **Componentes de red:**

**-Swich:** 100mb por segundo.

**-Ruteador:** Interpreta direcciones de red, descifra los nombres.

**-Acces point:** punto de acceso inalámbrico

**-Dirección IP**: número único con el que la computadora navega en el internet.**Dispositivos:**

-memoria

-disco duro portables.

-mp4

**Total de páginas web:**

 El número total de páginas web, incluyendo las páginas dinámicamente generadas y los documentos disponibles para descarga, supera los 600 millardos (600.000.000.000). 100 páginas por cada persona que hay en el mundo.

![C:\Documents and Settings\Usuario\Configuración local\Archivos temporales de Internet\Content.IE5\K7WZ4OYE\MC900307703[1].wmf]()